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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SU-I Priedangos Sprogimo Atsparus Liukas
Išorinis atidarymas  |  800 × 800 mm  |  ≥ 900 kPa (9 bar)
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1. Bendroji informacija
	Produkto identifikacija

	Produkto pavadinimas
	SU-I Priedangos sprogimo atspari liuka (išorinis atidarymas)

	Modelis / kodas
	SU-I 800×800

	Gamintojas
	Atmas Group Oy

	Gamintojo adresas
	Arielinkatu 2, 00540 Helsinki, Suomija

	El. paštas / Tinklalapis
	info@fogo.lt  |  www.priedanga72.lt

	Paskirtis
	Avarinis išėjimas iš civilinės saugos priedangos (liukas)

	Atidarymo kryptis
	Išorinė



2. Matmenys ir svoris
	Geometriniai parametrai

	Angos matmenys (liuko anga)
	800 × 800 mm

	Bendras rėmo išorinis matmuo
	980 × 980 mm (pagal brėžinį DU-I 800×800)

	Liuko lapo storis
	183 mm (pagal brėžinį)

	Rėmo gylis / montavimo gylis
	90 mm (pagal brėžinį)

	Bendras gaminys su rėmu (H)
	~816 mm atvira padėtis (pagal brėžinį)

	Svoris
	Reikalingas atskiras užklausimas gamintojui

	Montavimo schema
	Brėžinys Nr. DU-I Hatch 800×800, mastas 1:10, A1 formatas



3. Techniniai ir eksploataciniai parametrai
	Apsaugos charakteristikos

	Sprogimo slėgio atsparumas
	≥ 900 kPa (9 bar) – pagal civilinės saugos techninius normatyvus

	Dujų sandarumas
	Taip – guminis sandarinimas (rubber seal)

	Skeveldros / balistinė apsauga
	Pasirenkama – galima papildomai sumontuoti šarvinius lakštus

	Ugniai atsparumas
	Nėra

	Atidarymo kryptis
	Išorinė

	Užrakinimo mechanizmas
	Daugiataškinė užrakinimo sistema su krumpliaračio mechanizmu (gear mechanism)

	Konstrukcija

	Liuko varčios konstrukcija
	Sustiprintų sijų ir dengiamųjų lakštų konstrukcija (reinforced beams with cover plates)

	Pagrindinė medžiaga
	Plienas (struktūrinis / inžinerinis –tiksli markė nurodoma pagal gamintojo techninių duomenų lapą)

	Paviršiaus apdaila
	Antikorozinė danga (atskirai specifikuojama pagal gamintojo dokumentus)

	Sandarinimas
	Guminis tarpiklis (rubber seal) visu perimetru



4. Montavimo reikalavimai
	Montavimo duomenys

	Montavimo galimybės
	Įliejimas į gelžbetoninę konstrukciją (casting) arba pritvirtinimas prie esamos konstrukcijos (retrofit)

	Vyrių variantas
	Kairinis arba dešininis (right / left)

	Rekomenduojama angos konstrukcija
	Gelžbetonis arba plieno rėmas pagal apskaičiavimą (≥ 900 kPa apkrova)

	Priėjimas aptarnavimui
	Min. 800 mm laisvas atstumas iki lubų ir/arba šono, pagal architektūrinį sprendinį

	Lygis / įleidimas
	Liukas montuojamas su grindų / lubų paviršiumi; žiūrėti brėžinį

	Papildomos sąlygos
	Detalus montavimo vadovas – gaunamas iš gamintojo po produkto užsakymo



5. Normatyvinė atitiktis 
	Standartai ir normatyvai

	Projektavimo normos
	STR 2.07.02:2024, LST EN ISO 22359:2025

	Sprogimo slėgio norma
	≥ 900 kPa (9 bar) pagal CDS technines normas (existing technical norms for civil defence shelters)

	CE ženklinimas
	Patikrinti su gamintoju (priklauso nuo šalies ir taikomų normų)

	Sertifikatai / bandymų protokolai
	Prašyti iš Atmas Group Oy (tiekiami pagal užklausą)

	Aplinkosauginis produkto deklaravimas (EPD)
	Tikrinti su gamintoju



6. Papildomos parinktys
	Pasirenkamos funkcijos

	Skeveldros / balistinė apsauga
	Šarviniai balistinio plieno lakštai – pagal pap. užsakymą

	Atsparumas ugniai
	Nėra

	Montavimo variacija
	Kairinis / dešininis atidarymas

	Montavimo būdas
	Casting (įliejimas) arba retrofit (pritvirtinimas)

	RAL spalva
	Nurodyti projektuojant (standartinė – antikorozinė danga)



7. Eksploatacija ir priežiūra
	Priežiūros reikalavimai

	Periodinis tikrinimas
	Privalomas kasmetinis patikrinimas – sandarinimo guma, užrakinimo mechanizmas

	Tepimas
	Krumpliaračio mechanizmas tepamas pagal gamintojo rekomendacijas

	Sandariklio keitimas
	Guminį tarpiklį keisti tik pažeidus arba pagal gamintojo nurodytą laikotarpį

	Garantija
	2 metai. Garantija pratęsiama jei produktas prižiūrimas atestuoto Tikrintojo, pagal Gamintojo nurodytas sąlygas



8. Kontaktai ir papildoma informacija
	Tiekėjas / Montuotojas

	Įmonė
	Laudo UAB

	Adresas
	Vytenio g. 6 – 312, Vilnius

	Tel.
	+370 686 83633

	El. paštas
	info@fogo.lt

	Tinklalapis
	www.atmasgroup.com / www.priedanga72.lt 

	Produkto puslapis
	https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-hatches-list/su-i-shelter-blast-hatch




Pastaba: Ši techninė specifikacija parengta remiantis gamintojo viešai skelbiama informacija ir pateiktu brėžiniu. Galutiniai techniniai duomenys (svoris, tikslus rėmo konstrukcija, sertifikatai, montavimo vadovas) turi būti patvirtinti tiesiogiai su Atmas Group Oy arba Laudo UAB prieš įtraukiant produktą į projektą.
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