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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SU-I / SU-IV Priedangos Sprogimui Atsparus Liukas
Viršutinis atidarymas (dujiniai amortizatoriai)  |  800 × 800 mm  |  1 / 4 / 9 bar (100 / 400 / 900 kPa)
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1. Bendroji informacija
	Produkto identifikacija

	Produkto pavadinimas
	SU-I Priedangos sprogimui atsparus liukas (išorinis atidarymas)

	Modelis / kodas
	SU-I (viršutinis atidarymas / top opening)

	Gamintojas
	Atmas Group Oy

	Gamintojo adresas
	Arielinkatu 2, 00540 Helsinki, Suomija

	El. paštas / Tinklalapis
	info@fogo.lt  │  www.priedanga72.lt

	Paskirtis
	Avarinis išėjimas iš civilinės saugos priedangos (viršutinis liukas su dujiniais amortizatoriais)

	Atidarymo kryptis
	Išorinė (top opening) – liukas atdaromas aukštyn, prilaikomas dujiniais amortizatoriais (gaslift)



2. Matmenys ir svoris
	Geometriniai parametrai

	Angos matmenys (liuko anga)
	800 × 800 mm, galimi ir kiti dydžiai

	Montavimo schema
	Pagal gamintojo brėžinį 

	Svoris
	Pagal modelį


3. Techniniai ir eksploataciniai parametrai
	Apsaugos charakteristikos

	Sprogimo slėgio atsparumas
	1 bar (100 kPa) / 4 bar (400 kPa) / 9 bar (900 kPa) – trys variantai (pagal užsakymą)

	Dujų sandarumas
	Taip – guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru

	Skeveldros / balistinė apsauga
	Pasirenkama – galima papildomai sumontuoti šarvinius balistinio plieno lakštus

	Ugniai atsparumas
	Nėra

	Atidarymo kryptis
	Viršutinė, išorinė (top opening)

	Užrakinimo mechanizmas
	Daugiataškė užrakinimo sistema su svirčių arba krumpliaračio mechanizmu (priklauso nuo modelio)

	Konstrukcija

	Liuko varčios konstrukcija
	Sustiprintų sijų ir dengiamųjų lakštų konstrukcija (reinforced beams with cover plates)

	Atidarymo mechanizmas
	Dujiniai amortizatoriai (gaslift supports) – liuką laiko atviroje padėtyje horizontaliai

	Pagrindinė medžiaga
	Plienas (struktūrinis / inžinerinis – tiksli markė nurodoma pagal gamintojo techninių duomenų lapą)

	Paviršiaus apdaila
	Antikorozinė danga (atskirai specifikuojama pagal gamintojo dokumentus)

	Sandarinimas
	Guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru



4. Montavimo reikalavimai
	Montavimo duomenys

	Montavimo galimybės
	Įliejimas į gelžbetoninę konstrukciją (casting) arba pritvirtinimas prie esamos konstrukcijos (retrofit)

	Vyrių variantas
	Kairinis arba dešininis (right / left)

	Rekomenduojama angos konstrukcija
	Gelžbetonis arba plieno rėmas pagal apskaičiavimą (atitinkantis pasirinktą slėgio klasę)

	Aukštis virš liuko
	Min. laisvas aukštis virš liuko turi užtikrinti netrukdomą viršutinį atidarymą – tikslinti su gamintoju

	Lygis / įleidimas
	Liukas montuojamas lygiai su grindų / lubų paviršiumi; žiūrėti gamintojo brėžinį

	Dujiniai amortizatoriai
	Sumontuojami gamykloje; prieš montavimą patikrinti, ar nepažeisti transportavimo metu

	Papildomos sąlygos
	Detalus montavimo vadovas – gaunamas iš gamintojo po produkto užsakymo





5. Normatyvinė atitiktis
	Standartai ir normatyvai

	Projektavimo normos
	STR 2.07.02:2024, LST EN ISO 22359:2025

	Sprogimo slėgio norma
	100 / 400 / 900 kPa pagal CDS technines normas (existing technical norms for civil defence shelters)

	Sertifikatai / bandymų protokolai
	Prašyti iš Atmas Group Oy (tiekiami pagal užklausą)



6. Papildomos parinktys (pagal užsakymą)
	Pasirenkamos funkcijos

	Skeveldros / balistinė apsauga
	Šarviniai balistinio plieno lakštai – pagal pap. užsakymą

	Atsparumas ugniai
	Nėra

	Sprogimo slėgio klasė
	1 bar / 4 bar / 9 bar – nurodyti užsakant

	Montavimo variacija
	Kairinis / dešininis atidarymas

	Montavimo būdas
	Casting (įliejimas) arba retrofit (pritvirtinimas)

	RAL spalva
	Nurodyti projektuojant (standartinė – antikorozinė danga)



7. Eksploatacija ir priežiūra
	Priežiūros reikalavimai

	Periodinis tikrinimas
	Privalomas kasmetinis patikrinimas – sandarinimo guma, užrakinimo mechanizmas, dujiniai amortizatoriai

	Dujinių amortizatorių tikrinimas
	Reguliariai tikrinti, ar amortizatoriai išlaiko liuką atviroje padėtyje; keisti pagal gamintojo nurodytą laikotarpį

	Tepimas
	Užrakinimo mechanizmas sutepamas pagal gamintojo rekomendacijas

	Sandariklio keitimas
	Guminę tarpinę keisti tik pažeidus arba pagal gamintojo nurodytą laikotarpį

	Garantija
	2 metai. Garantija pratęsiama jei produktas prižiūrimas atestuoto Tikrintojo, pagal Gamintojo nurodytas sąlygas





8. Kontaktai ir papildoma informacija
	Tiekėjas / Montuotojas

	Įmonė
	Laudo UAB

	Adresas
	Vytenio g. 6 – 312, Vilnius

	Tel.
	+370 686 83633

	El. paštas
	info@fogo.lt

	Tinklalapis
	www.atmasgroup.com  /  www.priedanga72.lt

	Produkto puslapis
	https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-hatches-list/su-i-shelter-blast-hatch--(outward-opening)




Pastaba: Ši techninė specifikacija parengta remiantis gamintojo viešai skelbiama informacija. Galutiniai techniniai duomenys (svoris, tikslus rėmo konstrukcija, sertifikatai, montavimo vadovas) turi būti patvirtinti tiesiogiai su Atmas Group Oy arba Laudo UAB prieš įtraukiant produktą į projektą.
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