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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ATM SO-1 / SO-1S Sprogimams atsparios durys
Vienos arba dviejų varčių  |  900 × 2000 mm / 1200 × 2000 mm  |  200 kPa (2 bar) / 300 kPa (3 bar)  |  Hermetiškos.
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1. Bendroji informacija
	Produkto identifikacija

	Produkto pavadinimas
	ATM SO-1 / SO-1S Priedangos sprogimui atsparios durys (vienos arba dviejų varčių)

	Modeliai
	ATM SO-1 – standartinė; ATM SO-1S – su skeveldrų/balistine apsauga

	Gamintojas
	Atmas Group Oy

	Gamintojo adresas
	Arielinkatu 2, 00540 Helsinki, Suomija

	El. paštas / Tinklalapis
	info@fogo.lt  │  www.priedanga72.lt

	Paskirtis
	Pagrindinės arba avarinės išėjimo durys civilinės saugos priedangose ir slėptuvėse; tinka naujai statybai ir rekonstrukcijai

	Atitinkamas normatyvas
	Suomijos S1 slėptuvių normos; CEE slėptuvių normos; STR 2.07.02:2024 (LT)

	Produkto puslapis
	https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-doors-list/atm-so-1-shelter-door



2. Matmenys
	Geometriniai parametrai

	Standartiniai angos matmenys
	900 × 2000 mm ir 1200 × 2000 mm

	Nestandartiniai matmenys
	Pagal užsakymą (custom sizes)

	Varčios konfigūracija
	Vienos varčios (single leaf) arba dviejų varčių (double leaf)

	Varčios storis – SO-1
	20 mm plieno lakštas

	Varčios storis – SO-1S
	30 mm plieno lakštas (papildoma skeveldrų apsauga)

	Svoris
	Nurodyti pagal gamintojo techninį lapą (užklausti Atmas Group arba Laudo UAB)

	Montavimo schema
	Pagal gamintojo brėžinį (pateikiamas po užsakymo patvirtinimo)



3. Techniniai ir eksploataciniai parametrai
	Apsaugos charakteristikos

	Sprogimo slėgio atsparumas
	200 kPa (2 bar) – gamintojo tinklalapio duomenys; 300 kPa (3 bar) – katalogo duomenys. Tikslinti užsakant pagal projekto reikalavimus.

	Dujų sandarumas (gastight)
	Taip – guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru

	Skeveldrų / balistinė apsauga
	SO-1: nėra. SO-1S: taip, yra – 30 mm plieno lakštas

	Ugniai atsparumas
	Nėra (standartinis modelis). Žr. Concrete Filled arba atskiras specifikacijas.

	Atidarymo kryptis
	Pagal projektą (kairinė arba dešininė)

	Užrakinimo mechanizmas
	Daugiataškė svirčių sistema (levers with multiple locking points)

	Žemės smūgio atsparumas
	SO-1 / SO-2 serija: ≥ 30G (pagal gamintojo katalogą)

	Konstrukcija

	Varčios konstrukcija
	Vienalakštė – viengubas plieno lakštas 20 mm (SO-1) arba 30 mm (SO-1S)

	Pagrindinė medžiaga
	Konstrukcinis plienas (tiksli markė – pagal gamintojo techninį lapą)

	Paviršiaus apdaila
	Antikorozinė danga (specifikuoti pagal gamintojo dokumentus)

	Sandarinimas
	Guminė tarpinė (rubber seal) visu perimetru – hermetiškumui užtikrinti

	Rėmo konstrukcija
	Plieno rėmas su inkariniais tvirtinimo elementais (casting arba retrofit)



4. Montavimo reikalavimai
	Montavimo duomenys

	Montavimo galimybės
	Įliejimas į gelžbetoninę konstrukciją (casting) arba pritvirtinimas prie esamos konstrukcijos (retrofit)

	Vyrių variantas
	Kairinis arba dešininis (right / left) – nurodyti užsakant

	Rekomenduojama angos konstrukcija
	Gelžbetoninė siena ≥ C25/30; esant S-3 slėptuvei – ≥ C30/37; armavimas pagal projekto reikalavimus

	Slenksčio aukštis
	≤ 200 mm; jei >20 mm – būtina nuožulni rampa neįgaliesiems (pagal STR 2.07.02:2024 §19(6))

	Min. angos aukštis (šviesa)
	≥ 1850 mm (iki 300 asm. slėptuvė); ≥ 2000 mm (virš 300 asm.)

	Min. angos plotis (šviesa)
	≥ 800 mm (vienos varčios); ≥ 1200 mm (dviejų varčių); pagal projekto poreikį

	Vyrių ir tvirtinimo elementų reikalavimai
	Inkariniai varžtai arba privirinami elementai pagal gamintojo specifikaciją; casting – įbetonuojami

	Papildomos sąlygos
	Detalus montavimo vadovas – gaunamas iš gamintojo po produkto užsakymo patvirtinimo



5. Normatyvinė atitiktis
	Standartai ir normatyvai

	Projektavimo normos (LT)
	STR 2.07.02:2024; LST EN ISO 22359:2025

	Sprogimo slėgio norma
	200–300 kPa pagal CDS / Suomijos S1 normas (tikslinti su gamintoju ir projektu)

	Apsauginių uždarymų reikalavimai
	NGSA rekomendacijos Nr.4: S-1 modelis ≥0,1/0,2 MPa; S-2 ≥0,2/0,4 MPa; S-3 ≥0,3/0,6 MPa – tinkamas modelis pagal priedangos kategoriją

	Oro pralaidumas (hermetika)
	LST EN 12207 / PN-EN 12207: klasė 4 arba D (≤0,2 dm³/s/m² prie 150 Pa)

	Sertifikatai / bandymų protokolai
	Prašyti iš Atmas Group Oy (teikiami pagal užklausą)



6. Papildomos parinktys (pagal užsakymą)
	Pasirenkamos funkcijos

	Modelio pasirinkimas
	ATM SO-1 (20 mm, be balistinės apsaugos) arba ATM SO-1S (30 mm, su balistine apsauga nuo skeveldrų)

	Varčios konfigūracija
	Vienos varčios (single leaf) arba dviejų varčių (double leaf)

	Atidarymo pusė
	Kairinė (L) arba dešininė (R)

	Montavimo būdas
	Casting (įliejimas) arba retrofit (pritvirtinimas)

	Matmenys
	Standartiniai: 900×2000 mm, 1200×2000 mm. Nestandartiniai – pagal užsakymą

	RAL spalva
	Nurodyti projektuojant (standartinė – antikorozinė danga)

	Papildomos durys
	Galima kombinuoti SO-1 kartu su priešgaisrinėmis durimis tame pačiame rėme (žr. katalogą)



7. Eksploatacija ir priežiūra
	Priežiūros reikalavimai

	Periodinis tikrinimas
	Privalomas kasmetinis patikrinimas – guminė tarpinė, svirčių mechanizmas, rėmo tvirtinimas ir t.t.

	Svirčių mechanizmo tepimas
	Tepti pagal gamintojo rekomendacijas (periodiškai, prieš sezoninius patikrinimus)

	Sandariklio keitimas
	Guminę tarpinę keisti tik pažeidus arba pasibaigus gamintojo nurodytam eksploatacijos laikotarpiui

	Rėmo tvirtinimo tikrinimas
	Retrofit variante – inkarų/varžtų patikrinimas kartą per metus momentometru

	Garantija
	2 metai. Garantija pratęsiama jei produktas prižiūrimas atestuoto Tikrintojo, pagal Gamintojo nurodytas sąlygas

	Tarnavimo laikas
	Nurodyti pagal gamintojo techninį lapą



8. Kontaktai ir papildoma informacija
	Tiekėjas / Montuotojas

	Įmonė
	Laudo UAB

	Adresas
	Vytenio g. 6 – 312, Vilnius

	Tel.
	+370 686 83633

	El. paštas
	info@fogo.lt

	Tinklalapis
	www.atmasgroup.com  /  www.priedanga72.lt

	Produkto puslapis
	https://www.atmasgroup.com/shelter-blast-doors-list/atm-so-1-shelter-door
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